****

# **Model Specifications for R.O. Membrane Pre-treatment**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model No.** | **Capacity** | **Connections** | **O.D.** | **Length** |
| CE-R.50-2 | 2 GPM | 1/2” MNPT | 0.84” | 10” |
| CE-R.75-4 | 4 GPM | 3/4” MNPT | 1.05” | 10” |
| CE-R1-8 | 8 GPM | 1” MNPT | 1.32 ” | 10” |
| CE-R1.25-15 | 15 GPM | 1 1/4” MNPT | 1.66” | 10” |
| CE-R1.50-20 | 20 GPM | 1 1/2” MNPT | 1.90” | 12” |
| CE-R2-30 | 30 GPM | 2” MNPT | 2.38” | 15” |
| CE-R3-50 | 50 GPM | 3” MNPT | 3.50” | 18” |
| CE-R3.5-75 | 75 GPM | 3 1/2” MNPT | 4.00” | 18” |